คำถามท้ายการทดลองใบงานที่ 1

1. จงออกแบบการควบคุมหลอด LED ที่ต่อกับESP8266 จำนวน 5 หลอด โดยแสดงcode program และการsetการเลือกใช้งานขาที่Blynk

#define BLYNK\_PRINT Serial

#include <ESP8266WiFi.h>

#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

char auth[] = " ZA5gNcd-JSvz8tdDEpds6Bvwt4UbZ-xJ";

char ssid[] = "chayanont";

char pass[] = "tom45295";

void setup()

{

Serial.begin(9600);

Blynk.begin(auth, ssid, pass);

}

void loop()

{

Blynk.run();

}

